**ICMP cmds**

* Erweitere in Übung: Static+ARP ein LAN um 2 Endgeräte zu einem /29 LAN;   
  konfiguriere dieses aus dem zusätzlichen Adressraum 172.16.K#.((K#-1)\*16) MOD 256. Die anderen Netzkonfigurationen bleiben gleich.
* Aktualisiere Adressliste und Static Routen.
* Teste Erreichbarkeit aller 4 LAN-Partner untereinander im Simulation mode mittels einem einzigen ping cmd in Endgerat/Desktop/cmd prompt mit geeigneten Filtern.

Wie oft wird die Erreichbarkeit eines LAN-Partners dadurch getestet ??  
Warum öfters als einmal ??  
Wie kann die Ping-Anzahl verändert werden ??

* Teste gesamten Weg zwischen LANs im Simulation mode mittels tracert cmd.

Wieviele Verbindungen werden vom Endgerät gestartet und welche Rechnerabfolge ist zu erkennen ??  
In diesem Zusammenhang interpretiere und zeige Event-List.

* Zeige diese beiden verschiedenen ICMP-Anwendungen mit möglichst übersichtlichem Output in der Konsole eines PCs.