Erweitere Netzplan und Adressliste und Netzbeschriftung aus Übung RIPv1 um 1 weiteres Gateway (mit eigenem LAN),  
sodass alle 4 in einem Ring angeordnet sind.

Konfiguriere: Netz7: X+6... Netz8: X+7...

Blende alle 4 Routing Tables dauerhaft ein (Lupe, verkleinern).

Erzwinge durch statische Routen (remove RIP) nur eine Verkehrsrichtung im Ring.

Diese zeige in den Routingtables und anhand eines Pings in der Event List des Simulation Panels.

Warum testet im Ring jedes Ping alle Router ??