Ändere Üb. Https+RIPv1:

Adressiere lokales ServerNetz mit 201.Knr.x.0/24 und lokales PcNetz mit 202.Knr.x.0/24

Erweitere Server-Gateway um Interface zu neuem Server: 201.Knr+1.y.2 und PC-Gateway um Interface zu weiterem Pc: 202.Knr+1.y.100.

Erstelle ADRESSLISTE aller Netze und Geräte, deren Adresse nicht aus Konfig-Empfehlungen ableitbar ist.

Die Servernetze sollen so über statische Summery-Routen (SNM des Supernettings beachten) erreicht werden, dass ein TRACERT von Pc 5 Abschnitte benötigt, und die ROUTING-TABLES wenn möglich nur eine statische Route aufweisen (entweder durch geeignete Routenwahl oder durch bitweises Supernetting) .

Bei [Abgabe](https://elearning.tgm.ac.at/mod/assign/view.php?id=44842) zeige Adressliste, Tracert-Protokoll und Routing-Table mit statischer Route eines Gateways und eines Transitrouters.