Entwerfe ausbaufähig(!) ein LAN 172.(Knr mod 16)+16.Knr.0 /24  
mit 2 PCs umbenannt auf  vorname1 und vorname2, Gateway und  
1 Server Name= www.nachname.at mit Services: DNS, FTP  
FTP: erzeuge 2 Accounts für beide User mit Passwort.

Erzeuge in vorname1-TextEditor ein mehrzeiliges file: NachnameTest.txt  
Im Sim-Mode (Filter= FTP,) öffne in beiden PCs   
FTP-Sitzungen: >ftp www.nachname.at [3 offene Fenster]  
und upload (put) in vorname1 das file auf den FTP-Server  
download (get) das File in vorname2  
NOTIERE FTP-mode, Server-, ClientPortnr beider FTP-Cmds   
ZEIGE FTP-Sitzung in vorname1/Konsole, FileInhalt in vorname2/TextEditor