Entwerfe 3 in Serie verknüpfte Router zu je 1 LAN mit jeweils 2 Endgeräten (nur CFE-Module verwenden).

Benenne PCi: <Schülername>i ,   Router: <LANname>

Verwende IPv4-Adressraum: 10. Dez(ASCII(KlasseA,B,C od D). Knr\*32 DIV 256. Knr\*32 MOD 256 /27

Beschreibe alle 5 Subnets (Name= a,b,c,li,re) mit Netz- und allen Port-Adressen in Adresstabelle.

(Subnetreihenfolge innerhalb der 32 verfügbaren IPv4-Adressen beachten!)

Überprüfe ob sich alle Ports in einem Netz erreichen und protokolliere diese 5 Erfolgsmeldungen in Event-Liste.